| Wireshark 4.7.0 The Wireshark network protocol analyzer

Loading...
Searching...
No Matches
osi-utils.h
Go to the documentation of this file.
1
10#ifndef __OSI_UTILS_H__
11#define __OSI_UTILS_H__
12
13/* OSI Global defines, common for all OSI protocols */
14
15#define MAX_NSAP_LEN 30
16#define MAX_SYSTEMID_LEN 15
17#define MAX_AREA_LEN 30
18
19#define RFC1237_NSAP_LEN 20
20#define RFC1237_FULLAREA_LEN 13
21#define RFC1237_SYSTEMID_LEN 6
22#define RFC1237_SELECTOR_LEN 1
23
24#define RFC1237_IDI_LEN 2
25#define RFC1237_AFI_LEN 1
26#define RFC1237_DFI_LEN 1
27#define RFC1237_ORG_LEN 3
28#define RFC1237_AA_LEN 3
29#define RFC1237_RSVD_LEN 2
30#define RFC1237_RD_LEN 2
31#define RFC1237_AREA_LEN 3 /* XXX - this not the length of the Area field in RFC 1237; what is it? */
32
33/*
34 * NSAP AFI values.
35 * See ISO/IEC 8348 (2001-10)/X.213 (10/2001) Annex A.
36 *
37 * Individual values.
38 */
39#define NSAP_IDI_IANA_ICP_DEC 0x34 /* IANA ICP, decimal */
40#define NSAP_IDI_IANA_ICP_BIN 0x35 /* IANA ICP, binary */
41#define NSAP_IDI_X_121_DEC_FSD_NZ 0x36 /* X.121, decimal, IDI first significant digit non-zero */
42#define NSAP_IDI_X_121_BIN_FSD_NZ 0x37 /* X.121, binary, IDI first significant digit non-zero */
43#define NSAP_IDI_ISO_DCC_DEC 0x38 /* ISO DCC, decimal */
44#define NSAP_IDI_ISO_DCC_BIN 0x39 /* ISO DCC, binary */
45#define NSAP_IDI_F_69_DEC_FSD_NZ 0x40 /* F.69, decimal, IDI first significant digit non-zero */
46#define NSAP_IDI_F_69_BIN_FSD_NZ 0x41 /* F.69, binary, IDI first significant digit non-zero */
47#define NSAP_IDI_E_163_DEC_FSD_NZ 0x42 /* E.163, decimal, IDI first significant digit non-zero */
48#define NSAP_IDI_E_163_BIN_FSD_NZ 0x43 /* E.163, binary, IDI first significant digit non-zero */
49#define NSAP_IDI_E_164_DEC_FSD_NZ 0x44 /* E.163, decimal, IDI first significant digit non-zero */
50#define NSAP_IDI_E_164_BIN_FSD_NZ 0x45 /* E.163, binary, IDI first significant digit non-zero */
51#define NSAP_IDI_ISO_6523_ICD_DEC 0x46 /* ISO 6523-ICD, decimal */
52#define NSAP_IDI_ISO_6523_ICD_BIN 0x47 /* ISO 6523-ICD, binary */
53//#define NSAP_IDI_GOSIP2 0x47
54#define NSAP_IDI_LOCAL_DEC 0x48 /* Local, decimal */
55#define NSAP_IDI_LOCAL_BIN 0x49 /* Local, binary */
56#define NSAP_IDI_LOCAL_ISO_646_CHAR 0x50 /* Local, ISO/IEC 646 character */
57#define NSAP_IDI_LOCAL_NATIONAL_CHAR 0x51 /* Local, national character */
58#define NSAP_IDI_X_121_DEC_FSD_Z 0x52 /* X.121, decimal, IDI first significant digit zero */
59#define NSAP_IDI_X_121_BIN_FSD_Z 0x53 /* X.121, binary, IDI first significant digit zero */
60#define NSAP_IDI_F_69_DEC_FSD_Z 0x54 /* F.69, decimal, IDI first significant digit zero */
61#define NSAP_IDI_F_69_BIN_FSD_Z 0x55 /* F.69, binary, IDI first significant digit zero */
62#define NSAP_IDI_E_163_DEC_FSD_Z 0x56 /* E.163, decimal, IDI first significant digit zero */
63#define NSAP_IDI_E_163_BIN_FSD_Z 0x57 /* E.163, binary, IDI first significant digit zero */
64#define NSAP_IDI_E_164_DEC_FSD_Z 0x58 /* E.163, decimal, IDI first significant digit zero */
65#define NSAP_IDI_E_164_BIN_FSD_Z 0x59 /* E.163, binary, IDI first significant digit zero */
66#define NSAP_IDI_ITU_T_IND_DEC 0x76 /* ITU-T IND, decimal */
67#define NSAP_IDI_ITU_T_IND_BIN 0x77 /* ITU-T IND, binary */
68
69/*
70 * Group values.
71 */
72#define NSAP_IDI_IANA_ICP_DEC_GROUP 0xB8 /* IANA ICP, decimal */
73#define NSAP_IDI_IANA_ICP_BIN_GROUP 0xB9 /* IANA ICP, binary */
74#define NSAP_IDI_X_121_DEC_FSD_NZ_GROUP 0xBA /* X.121, decimal */
75#define NSAP_IDI_X_121_BIN_FSD_NZ_GROUP 0xBB /* X.121, binary */
76#define NSAP_IDI_ISO_DCC_DEC_GROUP 0xBC /* ISO DCC, decimal */
77#define NSAP_IDI_ISO_DCC_BIN_GROUP 0xBD /* ISO DCC, binary */
78#define NSAP_IDI_F_69_DEC_FSD_NZ_GROUP 0xBE /* F.69, decimal */
79#define NSAP_IDI_F_69_BIN_FSD_NZ_GROUP 0xBF /* F.69, binary */
80#define NSAP_IDI_E_163_DEC_FSD_NZ_GROUP 0xC0 /* E.163, decimal */
81#define NSAP_IDI_E_163_BIN_FSD_NZ_GROUP 0xC1 /* E.163, binary */
82#define NSAP_IDI_E_164_DEC_FSD_NZ_GROUP 0xC2 /* E.163, decimal */
83#define NSAP_IDI_E_164_BIN_FSD_NZ_GROUP 0xC3 /* E.163, binary */
84#define NSAP_IDI_ISO_6523_ICD_DEC_GROUP 0xC4 /* ISO 6523-ICD, decimal */
85#define NSAP_IDI_ISO_6523_ICD_BIN_GROUP 0xC5 /* ISO 6523-ICD, binary */
86#define NSAP_IDI_LOCAL_DEC_GROUP 0xC6 /* Local, decimal */
87#define NSAP_IDI_LOCAL_BIN_GROUP 0xC7 /* Local, binary */
88#define NSAP_IDI_LOCAL_ISO_646_CHAR_GROUP 0xC8 /* Local, ISO/IEC 646 character */
89#define NSAP_IDI_LOCAL_NATIONAL_CHAR_GROUP 0xC9 /* Local, national character */
90#define NSAP_IDI_X_121_DEC_FSD_Z_GROUP 0xCA /* X.121, decimal, IDI first significant digit zero */
91#define NSAP_IDI_X_121_BIN_FSD_Z_GROUP 0xCB /* X.121, binary, IDI first significant digit zero */
92#define NSAP_IDI_F_69_DEC_FSD_Z_GROUP 0xCC /* F.69, decimal, IDI first significant digit zero */
93#define NSAP_IDI_F_69_BIN_FSD_Z_GROUP 0xCD /* F.69, binary, IDI first significant digit zero */
94#define NSAP_IDI_E_163_DEC_FSD_Z_GROUP 0xCE /* E.163, decimal, IDI first significant digit zero */
95#define NSAP_IDI_E_163_BIN_FSD_Z_GROUP 0xCF /* E.163, binary, IDI first significant digit zero */
96#define NSAP_IDI_E_164_DEC_FSD_Z_GROUP 0xD0 /* E.163, decimal, IDI first significant digit zero */
97#define NSAP_IDI_E_164_BIN_FSD_Z_GROUP 0xD1 /* E.163, binary, IDI first significant digit zero */
98#define NSAP_IDI_ITU_T_IND_DEC_GROUP 0xE2 /* ITU-T IND, decimal */
99#define NSAP_IDI_ITU_T_IND_BIN_GROUP 0xE3 /* ITU-T IND, binary */
100
101WS_DLL_PUBLIC char* print_nsap_net ( wmem_allocator_t *, tvbuff_t *, const int, int );
102WS_DLL_PUBLIC char* print_area ( wmem_allocator_t *, tvbuff_t *, const int, int );
103 char* print_system_id(wmem_allocator_t *, const uint8_t *, int );
104WS_DLL_PUBLIC char* tvb_print_system_id( wmem_allocator_t *, tvbuff_t *, const int, int );
105 void print_system_id_buf( const uint8_t *, int, char *, int);
106WS_DLL_PUBLIC char* print_address_prefix( wmem_allocator_t *, tvbuff_t *, const int, int );
107
108WS_DLL_PUBLIC int get_osi_address_type(void);
109WS_DLL_PUBLIC void register_osi_address_type(void);
110
111#endif /* __OSI_UTILS_H__ */
112
113/*
114 * Editor modelines
115 *
116 * Local Variables:
117 * c-basic-offset: 2
118 * tab-width: 8
119 * indent-tabs-mode: nil
120 * End:
121 *
122 * ex: set shiftwidth=2 tabstop=8 expandtab:
123 * :indentSize=2:tabSize=8:noTabs=true:
124 */
_wmem_allocator_t
Internal memory allocator interface used by the wmem subsystem.
Definition wmem_allocator.h:34
tvbuff
Definition tvbuff-int.h:35